# Fehlerquellen

* Port C resetten 🡪 Pin RC0 als Eingang beschaltet!
* Port B als Eingang
* Andere Ports als Eingänge + Interrupts konfigurieren
* PWM-Modul konfigurieren
* Schlafen
* Interrupt weckt auf
  + Wenn Interrupt Flag von Pin gesetzt 🡪 btfss? Toggle-Bit nicht vorhanden?
* Nächstes Bit wird aus bit\_buffer rotiert
* 0 oder 1 senden, dann in delay loop warten
* Low Interrupt beendet Delay über tmr\_done Flag
* Nächstes Bit senden, bis alle Bits gesendet