# Fragen Praktikum Digitaltechnik

* Warum haben wir 10 MHz Quarz?
* Warum muss man die Pull-Ups an Port B aktivieren?