# Fragen Praktikum Digitaltechnik

* Warum haben wir 10 MHz Quarz? Kein spezieller Grund
* Warum muss man die Pull-Ups an Port B aktivieren? 🡪 nochmal recherchieren, für active-low benötigt?
* Warum adcon? 🡪 Multiplexer mit anderen Funktionen, für digitale Signale adcon1 setzen